***UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA***

***ZADANIA***

***PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHE***

***OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU***

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości **Suche** na odcinku o długości 1,000 km.

**Lokalizacja: dz. nr ewid. 29,**

**Obręb: Suche**

**Gmina: Płoniawy-Bramura**

Szerokość nawierzchni przedmiotowej drogi wynosi 3,5 mb i wykonana jest aktualnie z poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem łamanym. Obecny stan techniczny drogi jest zły. Droga posiada liczne nierówności, wyboje, spękania i rozwarstwienia nawierzchni.

W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące roboty:

- wyznaczenie granic drogi w terenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą;

- obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 4 cm na szer. 4,10 m,

- ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szer. 4,00 m,

- obustronne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 8 cm na szer. 0,50m.

Planowana przebudowa drogi mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.