***UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA***

***ZADANIA***

***PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MŁODZIANOWO***

***OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU***

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości **Młodzianowo** na odcinku o długości 0,576 km.

Lokalizacja: **dz. nr ewid. 25**,

Obręb: Młodzianowo

Gmina: Płoniawy-Bramura

Szerokość nawierzchni przedmiotowej drogi wynosi 5,0 mb i wykonana jest aktualnie z poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem łamanym. Obecny stan techniczny drogi jest zły. Droga posiada liczne nierówności, wyboje, spękania i rozwarstwienia nawierzchni.

W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące roboty:

- obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,50 metra,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 3 cm na szer. 5,10 m,

- ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szer. 5,00 m,

- obustronne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 7 cm na szer. 1,00m.

Planowana przebudowa drogi mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.