***UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA***

***ZADANIA***

***PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MŁODZIANOWO***

***OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU***

Przedmiotem opracowania jest **przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Młodzianowo**, na odcinkach o łącznej długości 1260 m

Lokalizacja: **dz. nr ewid. 87, 114/1, 114/2, 114/4, 127/1, 130, 220**

Obręb: **Młodzianowo**

Gmina: Płoniawy-Bramura

Szerokość nawierzchni przedmiotowych dróg wynosi 3,5 mb i wykonana jest aktualnie z poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem łamanym. Obecny stan techniczny drogi jest zły. Droga posiada liczne nierówności, wyboje, spękania i rozwarstwienia nawierzchni.

W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące roboty:

* obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra
* poszerzenie istniejącej jezdni do 3,50 metra
* wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 4 cm na szer. 3,60 metra
* ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szer. 3,50 metra
* obustronne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym na szerokości 0,75metra   
  i grubości 10 cm
* przebudowa 4 przepustów pod jezdnią
* regulacja urządzeń