***UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA***

***ZADANIA***

***PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDALEC***

***OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU***

Przedmiotem opracowania jest **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogdalec**, na odcinku o długości 850 m

Lokalizacja: **dz. nr ewid. 37**

Obręb: **Bogdalec**

Gmina: Płoniawy-Bramura

Szerokość nawierzchni przedmiotowej drogi wynosi 4,0 mb i wykonana jest aktualnie z poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem łamanym. Obecny stan techniczny drogi jest zły. Droga posiada liczne nierówności, wyboje, spękania i rozwarstwienia nawierzchni.

W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące roboty:

* obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra
* poszerzenie istniejącej jezdni do 4,00 metrów
* wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 4 cm na szer. 4,10 metra
* ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szer. 4,00 metrów
* obustronne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym na szerokości 0,50 metra   
  i grubości 10 cm

Planowana przebudowa drogi mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.